ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| **ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ** |
| **ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**                1. Знаки для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок ручного включения    № п/п    Знак    Смысловое значение    Внешний вид    Порядок применения    1.        Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    КРАСНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, противодымной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тревоги    2.    Звуковой оповещатель пожарной тревоги    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    КРАСНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется индивидуально или совместно со знаком 1    3.    Телефон для использования при пожаре    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    КРАСНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется для обозначения места нахождения телефона прямой связи с пожарной охраной        2. Знаки для использования на путях эвакуации    4.    Эвакуационный (запасный) выход    Форма:    ПРЯМОУГОЛЬНИК    Фон:    ЗЕЛЕНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется для обозначения дверей эвакуационных выходов    5.    Запрещается загромождать и (или) складировать    Форма:    КРУГ    Фон:    БЕЛЫЙ    Символ:    ЧЕРНЫЙ    Контур и диагональ:    КРАСНЫЕ    Используется на путях эвакуации, у эвакуационных выходов и для обеспечения свободного доступа к пожарно-технической продукции    6.        Дверь эвакуационного выхода    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    ЗЕЛЕНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ    Используется для обозначения дверей эвакуационных выходов    7. Сдвинуть, чтобы открыть    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    ЗЕЛЕНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ    Используется для обозначения сдвижной двери совместно со знаком 6    8.        Направление к эвакуационному выходу    Форма:    ПРЯМОУГОЛЬНИК    Фон:    ЗЕЛЕНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется на путях эвакуации для указания направления движения к эвакуационному выходу    9.        Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз)    Форма:    ПРЯМОУГОЛЬНИК    Фон:    ЗЕЛЕНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ    Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вниз    10.        Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вверх)    Форма:    ПРЯМОУГОЛЬНИК    Фон:    ЗЕЛЕНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ    Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вверх    11.        Открывать поворотом от себя    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    ЗЕЛЕНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ    Используется на створчатых дверях эвакуационных выходов совместно со знаком 6    12. Открывать поворотом к себе    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    ЗЕЛЕНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ    То же    13.    Разбей стекло    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    ЗЕЛЕНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ    Используется в случаях, когда требуется разбить стекло, чтобы получить доступ к ключу для открывания двери или разбить стеклянную панель, чтобы выйти из здания, помещения        **3. Знаки для обозначения пожарно-технической продукции**    14.    Место размещения пожарного оборудования    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    КРАСНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется для обозначения места нахождения различных видов пожарно-технической продукции, заменяя необходимость использования нескольких знаков (например, знаков №№ 15, 16)    15. Огнетушитель    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    КРАСНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется для обозначения места нахождения огнетушителя    16. Пожарный кран    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    КРАСНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется для обозначения места нахождения пожарного крана    17. Пожарная лестница    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    КРАСНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется для обозначения места нахождения пожарной лестницы    18. Пожарный водоисточник    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    КРАСНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин    19. Пожарный сухотрубный стояк    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    КРАСНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка    20. Пожарный гидрант    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    БЕЛЫЙ    Символ:    КРАСНЫЙ    Используется для обозначения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах        **4. Знаки для обозначения пожароопасных веществ, зон, а также мест курения**    21. Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества    Форма:    ТРЕУГОЛЬНИК    Фон:    ЖЕЛТЫЙ    Символ:    ЧЕРНЫЙ    Контур:    ЧЕРНЫЙ    Используется, чтобы обратить внимание на наличие легковоспламеняющихся веществ    22. Пожароопасно: окислитель    Форма:    ТРЕУГОЛЬНИК    Фон:    ЖЕЛТЫЙ    Символ:    ЧЕРНЫЙ    Контур:    ЧЕРНЫЙ    Используется, чтобы обратить внимание на наличие окислителя    23. Запрещается тушить водой    Форма:    КРУГ    Фон:    БЕЛЫЙ    Символ:    ЧЕРНЫЙ    Контур и диагональ:    КРАСНЫЕ    Используется в местах, где тушение водой не допускается    24. Запрещается курить    Форма:    КРУГ    Фон:    БЕЛЫЙ    Символ:    ЧЕРНЫЙ    Контур и диагональ:    КРАСНЫЕ    Используется, когда курение может стать причиной пожара    25. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить    Форма:    КРУГ    Фон:    БЕЛЫЙ    Символ:    ЧЕРНЫЙ    Контур и диагональ:    КРАСНЫЕ    Используется, когда открытый огонь или курение могут стать причиной пожара    26. Место курения    Форма:    КРУГ    Фон:    СИНИЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется для обозначения места курения    27. Рекомендуемый знак        Взрывоопасно: взрывоопасная среда    Форма:    ТРЕУГОЛЬНИК    Фон:    ЖЕЛТЫЙ    Символ:    ЧЕРНЫЙ    Контур:    ЧЕРНЫЙ    Используется, чтобы обратить внимание на наличие взрывоопасной среды или взрывчатых веществ    28.        Направление эвакуации    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    ЗЕЛЕНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ    Используется на путях эвакуации совместно со знаком 4 для обозначения направления к эвакуационному выходу    29.        Направление к месту нахождения пожарно-технической продукции    Форма:    КВАДРАТ    Фон:    КРАСНЫЙ    Символ:    БЕЛЫЙ    Используется совместно с одним из знаков 1...3 или 14...20      Знаки пожарной безопасности    Таблица Ж.1        Код знака    Цветографическое изображение    Смысловое значение    Место размещения (установки) и рекомендации по применению    F 01-01        Направляющая стрелка    Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты    F 01-02    Направляющая стрелка под углом 45°    Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты    F 02    Пожарный кран    В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом    F 03    Пожарная лестница    В местах нахождения пожарной лестницы    F 04    Огнетушитель    В местах размещения огнетушителя    F 05    Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)    В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану    F 06    Место размещения нескольких средств противопожарной защиты    В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты    F 07    Пожарный  водоисточник    В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин    F 08    Пожарный  сухотрубный стояк    В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка    F 09    Пожарный гидрант    У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах    F 10    Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики    В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты.    В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги    F 11    Звуковой оповещатель пожарной тревоги    В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»    Ж.1 К знакам пожарной безопасности относят также:    - запрещающие знаки - Р 01 «Запрещается курить», Р 02 «Запрещается пользоваться открытым огнем», Р 04 «Запрещается тушить водой», Р 12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать» (приложение Г);    - предупреждающие знаки - W 01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества», W 02 «Взрывоопасно», W 11 «Пожароопасно. Окислитель» (приложение Д);    - эвакуационные знаки - по таблице И.1        Эвакуационные знаки    Таблица И.1 **- Эвакуационные знаки**        Код знака    Цветографическое изображение    Смысловое значение    Место размещения (установки) и рекомендации по применению    Е 01-01    Выход здесь (левосторонний)    Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны.    На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу    Е 01-02    Выход здесь (правосторонний)    Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны.    На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу    Е 02-01    Направляющая стрелка    Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения    Е 02-02    Направляющая стрелка под углом 45°    Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения    Е 03    Направление к эвакуационному выходу направо    На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу    Е 04    Направление к эвакуационному выходу налево    На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу    Е 05    Направление к эвакуационному выходу направо вверх    На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости    Е 06    Направление к эвакуационному выходу налево вверх    На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости    Е 07    Направление к эвакуационному выходу направо вниз    На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости    Е 08    Направление к эвакуационному выходу налево вниз    На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости    Е 09    Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)    Над дверями эвакуационных выходов    Е 10    Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)    Над дверями эвакуационных выходов    Е 11    Направление к эвакуационному выходу прямо    Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку    Е 12    Направление к эвакуационному выходу прямо    Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку    Е 13    Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз    На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу    Е 14    Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз    На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу    Е 15    Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх    На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу    Е 16    Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх    На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу    Е 17    Для доступа вскрыть здесь    На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п.    Е 18    Открывать движением от себя    На дверях помещений для указания направления открывания дверей    Е 19    Открывать движением на себя    На дверях помещений для указания направления открывания дверей    Е 20    Для открывания сдвинуть    На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей    Е 21        Пункт (место) сбора    На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации    Е 22        Указатель выхода    Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу    Е 23        Указатель запасного выхода    Над дверями запасного выхода    Е.1 Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения к эвакуационному выходу.    Е.2 Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках Е 01-01 и Е 01-02 смыслового значения «Выход здесь» должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2021 |